# Technique

La technique dans gitoyen : Comment fonctionne un opérateur réseau,
qui plus est non-marchand, mutualiste et basé sur des logiciels libres
?

Gitoyen est actuellement présent sur deux POPs (point de présence) :

* Telehouse 2 (11ème arrondissement de Paris).
* Paris Bourse (rue des jeuneurs à Paris)

Gitoyen est connecté à de nombreux opérateurs par le biais de points
d'échanges (actuellement SFINX, FranceIX, AMS-IX et Equinix) et par le biais
d'opérateurs de transit (Ielo, Tata télécommunications, Absolight).

## L'indépendance d'un réseau LIR

Gitoyen est LIR, cela signifie que nous obtenons nos adresses IP
directement des instances administratives mondiales de gestion
d'Internet que sont le IANA via le RIPE-NCC (Réseau IP Européen), et
que nous allouons ces adresses IP à nos membres ou à leurs clients.

Nous avons par ailleurs un numéro de Système Autonome, l'AS20766, qui
correspond à l'entité technique Gitoyen, et qui nous permet de
négocier nos accords de transit ou de peering avec les autres
opérateurs locaux ou Tier-1.

Cette volonté d'indépendance est l'une des clés de voute de
l'architecture technique et administrative de Gitoyen.

## Le libre au service de la qualité du réseau.

En tant qu'opérateur basé sur des logiciels libre, nous utilisons
surtout Debian GNU/Linux et FreeBSD pour nos routeurs, Quagga et Bird
pour le routage BGPd et OSPFd, ainsi que les outils Nagios/checkmk pour la
supervision, Observium pour la mesure de la bande passante.
