#
# A simple DNS query message with multiple EDNS0 OPT RRs (bogus)
# ID = 0x1035
# QR=0 (query), Opcode=0, RD=1 (other fields are 0)
# QDCOUNT=1, ANCOUNT=0, NSCOUNT=0, ARCOUNT=2
# Question: test.example.com. IN A
1035 0100
0001 0000 0000 0002
#(4) t  e  s  t (7) e  x  a  m  p  l  e (3) c  o  m  .
 04 74 65 73 74 07 65 78 61 6d 70 6c 65 03 63 6f 6d 00
0001 0001
# EDNS0 OPT RR (1st)
# owner name: "."
00
# TYPE: OPT (41 = 0x29)
00 29
# CLASS (= UDP size): 4096
1000
# TTL (extended RCODE and flags): RCODE=0, version=0, flags=DO
0000 8000
# RDLEN = 0
0000
# EDNS0 OPT RR (2nd)
# owner name: "."
00
# TYPE: OPT (41 = 0x29)
00 29
# CLASS (= UDP size): 4096
1000
# TTL (extended RCODE and flags): RCODE=0, version=0, flags=DO
0000 8000
# RDLEN = 0
0000
