#
# A simple DNS query message
# ID = 0x1035
# QR=1 (response), Opcode=0, AA=1, RD=1 (other fields are 0)
# QDCOUNT=1, ANCOUNT=2, other COUNTS=0
# Question: test.example.com. IN A
# Answer:
#  test.example.com. 3600 IN A 192.0.2.1
#  test.example.com. 7200 IN A 192.0.2.2
#
1035 8500
0001 0002 0000 0000
#(4) t  e  s  t (7) e  x  a  m  p  l  e (3) c  o  m  .
 04 74 65 73 74 07 65 78 61 6d 70 6c 65 03 63 6f 6d 00
0001 0001
# same name, fully compressed
c0 0c
# TTL=3600, A, IN, RDLENGTH=4, RDATA
0001 0001 00000e10 0004 c0 00 02 01
# mostly same, with the slight difference in RDATA
c0 0c
0001 0001 00000e10 0004 c0 00 02 02
